|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO/MG** | | | | | |
| **PROPOSTA COMERCIAL** | | | | | |
| **ATENÇÃO: PREENCHER SOMENTE OS CAMPOS EM BRANCO** | | | | | |
| **Dados da Empresa** | | | | | |
| Razão social/Nome completo: |  | | | | |
| Nome fantasia: |  | | | | |
| CNPJ/CPF: |  | | | | |
| Endereço: |  | | | | |
| CEP: |  | | | | |
| E-mail: |  | | | | |
| Telefone: |  | | | | |
| **Dados do Objeto** | | | | | |
| Item nº | Quantidade | Unidade | Bem/Serviço | Preço Unitário | Preço Total |
| **1** | 10 | SE | SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM AR CONDICIONADO. A LIMPEZA DEVE SER COMPLETA DE TODA EVAPORADORA TURBINA FILTROS BANDEJA DE DRENO E SERPENTINA COLMEIA. A LIMPEZA DEVE SER COM PRODUTOS ESPECIALIZADOS QUE NAO DANIFIQUEM O AR CONDICIONADO. DEVE SE VERIFICAR E INFORMAR A QUANTIDADE DE GAS QUE O AR CONDICIONADO POSSUI. AR CONDICIONADO DE 18.000 A 33.000 BTU. | **R$  \_\_\_\_.** | **R$ \_\_\_\_\_.** |
| **2** | 8 | SE | SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM AR CONDICIONADO. A LIMPEZA DEVE SER  COMPLETA DE TODA EVAPORADORA TURBINA FILTROS BANDEJA DE DRENO E SERPENTINA COLMEIA. A LIMPEZA DEVE SER COM PRODUTOS ESPECIALIZADOS QUE NAO DANIFIQUEM O AR CONDICIONADO. DEVE SE VERIFICAR INFORMAR A QUANTDADE DE GAS QUE O AR CONDICIONADO POSSUI. AR CONDICIONADO DE 36.000 A 60.000 BTUS. | **R$  \_\_\_\_.** | **R$ \_\_\_\_\_.** |
| **3** | 94 | SE | SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM AR CONDICIONADO. A LIMPEZA DEVE SER  COMPLETA DE TODA EVAPORADORA TURBINA FILTROS BANDEJA DE DRENO E SERPENTINA/COLMEIA. A LIMPEZA DEVE SER COM PRODUTOS ESPECIALIZADOS QUE NAO DANIFIQUEM O AR CONDICIONADO.DEVE SE VERIFICAR E INFORMAR A QUANTIDADE DE GAS QUE O AR CONDICIONADO POSSUI.AR CONDICIONADO 9.000 A 12.000 BTUS. | **R$  \_\_\_\_.** | **R$ \_\_\_\_\_.** |
| **4** | 4 | SE | SERVICO DE MANUTENCAO E TROCA DE ALTA COMPLEXIDADADE EM AR CONDICIONADO. TROCA DE GAS. RETIRADA TOTAL DO GAS PRESENTE NO AR CONDICIONADO E TUBULACAO. SERVICO DE PREENCHIMETO TOTAL DE GAS MEDIDO PELO MANOMETRO. SERVICO DE SOLDA. O GAS E TODO MATERIAL USADO PARA A TROCA DEVE SER O INDICADO PARA AQUELE APARELHO E DEVE SER FORNECIDO PELA EMPRESA CONTRATADA. AR CONDICIONADO DE 18.000 A 33.000 BTUS. | **R$  \_\_\_\_.** | **R$ \_\_\_\_\_.** |
| **5** | 1 | SE | SERVICO DE MANUTENCAO E TROCA DE ALTA COMPLEXIDADE EM AR CONDCIONADO.TROCA DE GAS.RETIRADA TOTAL DO GAS PRESENTE NO AR CONDICIONADO E TUBULACAO. SERVICO DE PREENCHIMENTO TOTAL DE GAS MEDIDO PELO MANOMETRO. SERVICO DE SOLDA. O GAS E TODO MATERIAL USADO PARA A TROCA DEVE SER O INDICADO PARA AQUELE APARELHO E DEVE SER FORNECIDO PELA EMPRESA CONTRATADA. AR CONDICIONADO DE 36.000 A 60.000 BTUS. | **R$  \_\_\_\_.** | **R$ \_\_\_\_\_.** |
| **6** | 20 | SE | SERVICO DE MANUTENCAO E TROCA DE ALTA COMPLEXIDADE EM AR CONDICIONADO. TROCA DE GAS.RETIRADA TOTAL DO GAS PRESENTE NO AR CONDICIONADO E TUBULACAO. SERVICO DE PREENCHIMENTO TOTAL DE GAS MEDIDO PELO MANOMETRO. SERVICO DE SOLDA. O GAS E TODO MATERIAL USADO PARA A TROCA DEVE SER O INDICADO PARA AQUELE APARELHO E DEVE SER FORNECIDO PELA EMPRESA CONTRTADA DE 9.000 A 12.000 BTUS. | **R$  \_\_\_\_.** | **R$ \_\_\_\_\_.** |
| **7** | 25 | SE | SERVICO DE MANUTENCAO E TROCA DE BAIXA COMPLEXIDADE EM AR CONDICINADO. TROCA CAPACITOR. TROCA RELE DA PLACA DA EVAPORADORA. TROCA SENSOR DE TEMPERATURA. TODO MATERIAL USADO PARA A TROCA DEVE SER O INDICADO PARA  AQUELE APARELHO E DEVE SER FORNECIDO OELA EMPRESA CONTRATADA. AR CONDICIONADO DE 9.000 A 60.000 BTUS. | **R$  \_\_\_\_.** | **R$ \_\_\_\_\_.** |
| **8** | 10 | SE | SERVICO DE MANUTENCAO E TROCA DE MEDIA COMPLEXIDADE EM AR CONDICIONADO. TROCA CONTADORA. TROCA MOTOR DE VENTILADOR.TROCA TURBINA. TODO MATERIAL USADO PARA A TROCA DEVE SER INDICADO PARA AQUELE APARELHO E DEVE SER FORNECIDO PELA EMPRESA CONTRATADA. AR CONDICIONADO DE 9.000 A 60.000 BTUS. | **R$  \_\_\_\_.** | **R$ \_\_\_\_\_.** |
| **9** | 10 | SE | SERVICO DE TROCA DE DRENO PARA JOGAR AGUA DO AR CONDICIONADO.DRENO DE 40 LITROS POR HORA.BIVOLT.TODO MATERIAL USADO PARA A TROCA DEVE SER O  INDICADO PARA AQUELE APARELHO E DEVE SER FORNECIDO PELA EMPRESA CONTRATADA. AR CONDICIONADO DE 9.000 A 18.000 BTUS. | **R$  \_\_\_\_.** | **R$ \_\_\_\_\_.** |
| **TOTAL GLOBAL** | | | | | **R$ \_\_\_\_\_** |
| **A presente proposta está de acordo com todas as condições do Termo de Referência** | | | | | |
| A validade desta proposta é de 60 dias. | | | | | |
| *“Declaro, para os devidos fins, que esta empresa não se enquadra em qualquer caso de proibição previsto na legislação vigente para licitar ou contratar com a Administração Pública.”* | | | | | |
|  | | | | | |
| Local: |  |  | | | |
| Data: |  |  | | | |
|  | | | | | |
|  |  | | | |  |
|  | Representante legal da empresa/Responsável pela cotação | | | |  |